**Załącznik nr 1 Formularz ofertowy**

Pieczęć Wykonawcy

**Gminna Spółka Wodna w Pruszczu**

**ul. Wyzwolenia 1**

**86-120 Pruszcz**

**OFERTA**

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na **– dostawa 1 sztuki fabrycznie nowej koparki kołowej o mocy 40-50 kW z osprzętem (lemiesz, łyżka koparkowa, wysięgnik jednoczęściowy, ramię łyżki, kosiarka bijakowa, łyżka kosząca) dla Gminnej Spółki Wodnej w Pruszczu:**

My niżej podpisanioferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

**CENA OFERTOWA BRUTTO ……………………………………… PLN**

słownie złotych: *.....................................................................................................................................*

**co stanowi netto: ………………………… PLN**

słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………

**Cena zawiera podatek VAT, wg stawki …………..%, w wysokości ………………………. PLN**

słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………

**Parametry techniczne**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Koparka kołowa  Marka:…………………….......  Model: …………………………...... | |  | |
| **Lp.** | **Parametry techniczne** | | **Posiada/nie posiada (TAK/NIE)** |
| 1 | maszyna musi być nowa, rok produkcji 2019 lub nowsza. | |  |
| 2 | koparka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym | |  |
| 3 | silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy 40-50kw spełniający normę emisji spalin - obecnie obowiązujące normy spalin | |  |
| 4 | napęd koparki na dwie osie | |  |
| 5 | koła jezdne: opony o szerokości co najmniej 500-600mm w przedziale od 16 do 20 cali | |  |
| 6 | błotniki kół przednich i tylnych, | |  |
| 7 | kabina operatora wyposażona w klimatyzację i ogrzewana | |  |
| 8 | łyżka skarpowa uchylna hydrauliczna o szerokości w przedziale od 1400mm do 1500 mm; | |  |
| 9 | łyżka koparkowa o pojemności w przedziale od 0,15 do 0,25 m3 | |  |
| 10 | wysięgnik jednoczęściowy w przedziale od 2,7 do 3,3m | |  |
| 11 | ramię łyżki w przedziale od 1,5 do 2,0m | |  |
| 12 | szybko złącze mechaniczne; | |  |
| 13 | lemiesz o szerokości w przedziale od 1,8 do 2,0m | |  |
| 14 | maksymalny zasięg kopania w przedziale od 5 do 7,0 m; | |  |
| 15 | maksymalna głębokość kopania w przedziale od 2,5 do 4,0 m | |  |
| 16 | układ hydrauliki roboczej – hydraulika na pompie wielotłoczkowej; | |  |
| 17 | Dodatkowa linia hydrauliczna dwukierunkowa o sterowaniu proporcjonalnym zamontowana na ramieniu koparki umożliwiająca zasilanie osprzętów takich jak łyżka skarpowa uchylna, łyżki koszącej, kosiarki bijakowej**.** | |  |
| 18 | oferowana maszyna musi być wyposażona w radio oraz w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi operatora w języku polskim, zabezpieczenie przeciw-kradzieży przeciw-włamaniowe | |  |
| 19 | oświetlenie robocze | |  |
|  | Wymagania dodatkowe | |  |
| 20 | dostawa koparki w ciągu 30-90 dni od podpisania umowy, | |  |
| 21 | gwarancja na oferowaną koparkę wynosi minimum 12 miesięcy | |  |
| 22 | dostawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparki, czas reakcji serwisu w przypadku awarii koparki do 48 godzin (przez czas reakcji rozumiemy okres,od momentu zgłoszenia serwisowego potwierdzonego nadaniem identyfikatora zgłoszenia przez Wykonawcę,do momentu podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez Wykonawcę, a zakończenie naprawy maksymalnie **do** 14 dni od daty jej rozpoczęcia (przez czas naprawy rozumiemy okres, od momentu przyjęcia zgłoszenia serwisowego, do momentu w jakim zostanie przywrócona pierwotna normatywna funkcjonalność i efektywność działania systemu). | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kosiarka bijakowa o szerokości koszenia w przedziale od 100 cm do 150 cm**  Marka: ……………………………  Model: …………………………… | |  | |
| **Lp.** | **Parametry techniczne** | | **Posiada/nie posiada (TAK/NIE)** |
| 1 | Szerokość koszenia w przedziale od 100 cm do 150 cm. | |  |
| 2 | Płozy boczne regulowane. | |  |
| 3 | Możliwość koszenia krzewów do 8 cm średnicy. | |  |
| 4 | Adapter umożliwiający montaż na wybranym modelu koparki. | |  |
| 5 | Zawór odcinający. | |  |
| 6 | Silnik napędowy wyposażony w wolny spływ. | |  |
|  | **Wymagania dodatkowe** | |  |
| 7 | Dostawa kosiarki bijakowej w ciągu 30-90 dni od podpisania umowy, | |  |
| 8 | Gwarancja na oferowaną kosiarkę bijakową wynosi minimum 12 miesięcy. | |  |
| 9 | Dostawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny kosiarki, czas reakcji serwisu w przypadku awarii kosiarki do 48 godzin (przez czas reakcji rozumiemy okres, od momentu zgłoszenia serwisowego potwierdzonego nadaniem identyfikatora zgłoszenia przez Wykonawcę, do momentu podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez Wykonawcę, a zakończenie naprawy maksymalnie **do** 14 dni od daty jej rozpoczęcia (przez czas naprawy rozumiemy okres, od momentu przyjęcia zgłoszenia serwisowego, do momentu w jakim zostanie przywrócona pierwotna normatywna funkcjonalność i efektywność działania systemu). | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Łyżka kosząca o szerokości roboczej w przedziale od 150 cm do 200 cm**  Marka: …………………………  Model: ………………………… | |  | |
| **Lp.** | **Parametry techniczne** | | **Posiada/nie posiada (TAK/NIE)** |
| 1 | Szerokość robocza w przedziale od 150 cm do 200 cm | |  |
| 2 | Listwa tnąca ze sprężynami dociskowymi + listwa tnąca zapasowa. | |  |
| 3 | Adapter umożliwiający montaż na wybranym modelu koparki | |  |
|  | **Wymagania dodatkowe** | |  |
| 4 | Dostawa łyżki koszącej w ciągu 30-90 dni od podpisania umowy, | |  |
| 5 | Gwarancja na oferowaną łyżkę koszącą wynosi minimum 12 miesięcy. | |  |
| 6 | Dostawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny łyżki (czas reakcji serwisu w przypadku awarii łyżki do 48 godzin (przez czas reakcji rozumiemy okres, od momentu zgłoszenia serwisowego potwierdzonego nadaniem identyfikatora zgłoszenia przez Wykonawcę, do momentu podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez Wykonawcę, a zakończenie naprawy maksymalnie **do** 14 dni od daty jej rozpoczęcia (przez czas naprawy rozumiemy okres, od momentu przyjęcia zgłoszenia serwisowego, do momentu w jakim zostanie przywrócona pierwotna normatywna funkcjonalność i efektywność działania systemu). | |  |

**UWAGA:**

**\* W rubryce parametry ofertowane należy potwierdzić wymagany parametr lub wyposażenie słowem „tak” lub “nie”.**

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane   
w przedmiocie zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania parametrów wyższych ale nie gorszych niż określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Dostarczona koparka kołowa musi współpracować z dodatkowym wyposażeniem tj.: kosiarką bijakową   
i łyżką koszącą.

Oświadczam, że oferowana maszyna spełnia wyżej opisane warunki.

………………………… …………………………………………

(miejscowość i data) ( podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

1. **Niniejszym oferujemy dostawę w ciągu ……… dni od dnia podpisania umowy.**
2. **Niniejszym oferujemy na przedmiot zamówienia …………. (ilość miesięcy) gwarancję.**

**Szczegółowe warunki gwarancji określone w załączniku do oferty.**

Oświadczamy, że podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

|  |  |
| --- | --- |
| **Część zamówienia** | **Nazwa podwykonawcy** |
| * ………………………………………………   ………………………………………………   * ………………………………………………   ………………………………………….…… | * …………………………………………………   ………………………………………………   * ………………………………………………   ………………………………………….…… |

**Oświadczamy, że:**

* 1. zapoznaliśmy się ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami   
     i zasadami postępowania,
  2. oświadczam, że oferowana maszyna spełnia wyżej opisane warunki.
  3. akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego,
  4. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,
  5. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.
  6. **Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  
     /Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w osobnej kopercie załączonej do oferty\***
  7. Wzór umowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym.
  8. prowadzę działalność gospodarczą/nie prowadzę działalności gospodarczej\* jako małe (mikro) lub średnie przedsiębiorstwo,
  9. **oferta, prowadzi/nie prowadzi\* do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego** zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów   
     i usług (Dz. U. 2004 NR 54 poz.535 z późn. zm.)
  10. do oferty dołączono następujące dokumenty – wykonawca zobowiązany jest sporządzić wykaz załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów:

1. …………………………………
2. …………………………………

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

.................................................................................................................................................

Strona internetowa Wykonawcy :.......................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym ............................................................

numer telefonu: ……………………………………………………………………

Numer faksu: ……………………………………………………………………..

e-mail ..................................................................................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| …………………………………………… |  | ………………………………………………… |
| (miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) |